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ПРОЕКТ
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Ивановского муниципального округа (далее также — Нормативы, МНГП) осуществлена на основании требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области», постановления Правительства Ивановской области от 16.02.2026 № 46-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области», решения Совета Ивановского муниципального округа от 30.07.2026 № 354 «О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Ивановского муниципального округа и внесения в них изменений», технических регламентов, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу градостроительства.
Нормативы разработаны в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях реализации полномочий Администрации Ивановского муниципального округа и включения Нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Ивановского муниципального округа (далее также — округ).
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения округа населения округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения округа.
Согласно статье 6.1 Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области» к объектам местного значения муниципального округа относятся:
- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения; 
- автомобильные дороги местного значения; 
- объекты физической культуры и массового спорта,
- муниципальные образовательные учреждения,
- объекты в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;
- муниципальные объекты гражданской обороны; 
- муниципальные музеи, библиотеки, архивы; 
- особо охраняемые природные территории местного значения; 
- места массового отдыха населения; 
- источники противопожарного водоснабжения; 
- объекты муниципального жилищного фонда; 
- муниципальные места погребения. 
Применение настоящих Нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).
При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Настоящие Нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории округа, независимо от их организационно-правовой формы.
Утверждение Нормативов и внесение в них изменений осуществляется в соответствии с Положением о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Ивановского муниципального округа и внесения в них изменений, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального округа от 30.07.2026 № 354.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения округа, устанавливаемые Нормативами, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Ивановской области.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения округа, устанавливаемые Нормативами, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Ивановской области.
По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области, действующими федеральными градостроительными нормами и законами Российской Федерации. 
Нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального округа включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения округа);
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов.

[bookmark: _Toc447451358][bookmark: _Toc437268152][bookmark: __RefHeading___Toc29147100][bookmark: __RefHeading___Toc431386111][bookmark: _Toc437268153]1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МНГП 
(Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения округа)
[bookmark: __RefHeading___Toc431386112][bookmark: _Toc447451359][bookmark: _Toc437268154]1.1. ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ  
Таблица 1.1
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Укрупненная норма электропотребления
	кВт ч/год на 1 чел.
	2000
	не устанавливается

	
	Использование максимума электрической нагрузки
	ч/год
	5700
	

	2
	Теплопотребление
	определяется схемой теплоснабжения округа
	

	3
	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения
	м3/год на 1 чел.
	120
	

	
	Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	
	300
	

	4
	Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом и канализацией без ванн
	л/с 
на 1 чел.
	125
	

	
	Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями
	
	160
	

	
	Норма водопотребления при застройке с централизованным горячим водоснабжением
	
	220
	

	5
	Норма водоотведения при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн
	определяется схемой водоотведения округа
	


Примечания:
1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов водоснабжения приведены в расчете удельного хозяйственно-питьевого водопотребления в населенном пункте на одного человека среднесуточное (за год).
4. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и технологическим данным.
5. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
6. Удельный расход воды на поливку городских зеленых насаждений принимается равным 50 л/сут. на 1 жителя.
7. Расход воды на наружное водоснабжение определяется расчетом в соответствии с СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».
8. Средний суточный объем бытовых сточных вод (куб. м/сутки) определяется по СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».






[bookmark: _Toc447451360][bookmark: _Toc437268155]1.2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Таблица 1.2.1
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Доля автомобильных дорог в границах округа с твердым покрытием
	процент от общей протяжен-ности автодорог
	60 
к 2030 г.
	не устанавливается

	2
	Доступность населенных пунктов по автомобильным дорогам местного значения округа с усовершенствованным покрытием, по группам населенных пунктов и расчетным срокам документов территориального планирования:
	процент от общей числен-ности населения в каждой группе населен-ных пунктов
	
	не устанавливается

	
	менее 10 жит. к 2035 г.:
	
	30
	

	
	менее 10 жит. к 2046 г.:
	
	50
	

	
	от 10 до 49 жит. к 2036 г.:
	
	60
	

	
	от 10 до 49 жит. к 2046 г.:
	
	80
	

	
	от 50 до 199 жит. к 2036 г.:
	
	70
	

	
	от 50 до 199 жит. к 2046 г.:
	
	100
	

	
	от 200 жит. к 2036 г.:
	
	100
	

	3
	Уровень автомобилизации населения по планируемым этапам реализации градостроительной документации:
к 2046 г.:
	Автомо-билей/
1000 жит.
	350
	не устанавливается

	4
	Доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населенных пунктах
	процент от общей чис-ленности объектов в населенном пункте
	
	не устанавливается

	
	менее 10 жит. к 2030 г.:
	
	50
	

	
	менее 10 жит. к 2045 г.:
	
	80
	

	
	от 10 до 49 жит. к 2030 г.:
	
	60
	

	
	от 10 до 49 жит. к 2045 г.:
	
	100
	

	
	от 50 до 199 жит. к 2030 г.:
	
	70
	

	
	от 50 до 199 жит. к 2045 г.:
	
	100
	

	
	от 200 жит. к 2030 г.:
	
	100
	

	5
	Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в округе (в том числе используемых для передвиже-ния на средствах индивидуальной мобильности (далее — СИМ))
	количество объектов в границах округа, ед.
	1 на 20 тысяч чел.
	не устанавливается

	6
	Остановки школьных автобусов
	количество остановок
	в соответст-вии с утвержден-ным маршрутом
	радиус доступ-ности, метры
	500 (допуска-ется 1000)

	7
	АЗС
	количество топливора-здаточных колонок 
на 1200 легковых автомоби-лей
	1
	километры пути по ав-томобиль-ным доро-гам общего пользова-ния
	50


Примечания:
1. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.
2. Для зарядки электротранспорта (электрических дорожных транспортных средств) следует предусматривать объекты зарядной инфраструктуры, к которым относят зарядные станции переменного тока и зарядные станции постоянного тока, а также комплексы зарядных станций электротранспорта.
Уровень обеспеченности зарядными станциями электротранспорта определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области, исходя из расчетного уровня автомобилизации и процента использования электротранспорта.
На зарядных станциях электротранспорта не менее одного места зарядки электротранспорта должно быть доступно для инвалидов, использующих кресла-коляски, в соответствии с СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».
Стоянки транспортных средств
Для размещения мест стоянки (хранения) индивидуального транспорта в населенных пунктах следует предусматривать:
- места для хранения индивидуального транспорта постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания (стоянки постоянного хранения);
- места для стоянки индивидуального транспорта при поездках с различными целями (стоянки временного хранения (гостевые и приобъектные)).
Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.
В зонах застройки многоквартирными жилыми домами (далее — МКД) сооружения для хранения легковых автомобилей населения следует проектировать в радиусе доступности 250 — 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м. Дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов МКД с сохраняемой застройкой может составлять до 1500 м.
[bookmark: P2672_Копия_1] Число мест для стоянки (хранения) индивидуального транспорта 
на одну квартиру в многоквартирных жилых домах
Таблица 1.2.2
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Места хранения личного автотранс-порта жителей МКД бизнес-класса
	Количество машино-мест на 
1 квартиру
	2
	метры
	800
(районах реконст-рукции застройки - не более 1200)

	2
	Места хранения личного автотранс-порта жителей стандартных МКД
	
	1,2
	
	

	3
	МКД муниципального фонда
	
	0,7
	
	

	4
	МКД специализированного фонда
	
	0,49
	
	

	5
	Гостевые автостоянки, предназна-ченные для посетителей МКД
	Количествомашино-мест
	30 на 1000 жит.
	метры
	100

	6
	Места постоянного хранения личных велосипедов и СИМ жителей МКД
	Количество мест на 
1 квартиру
	0,8
	метры
	100

	7
	Гостевые стоянки велосипедов и СИМ, предназначенные для посетителей МКД
	
	0,1
	метры
	100


Примечания:
1. Допускается размещение мест для стоянки (хранения) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, за пределами земельного участка жилой застройки на расстоянии пешеходной доступности до 200 м при условии размещения площадок отдыха и соответствия пешеходных путей требованиям СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».
2. Максимальный уровень территориальной доступности мест для хранения личного автотранспорта жителей МКД, расположенных вблизи от мест проживания, нормируется следующим образом:
- не менее 65% (50% в условиях реконструкции) от полученного расчетом количества мест хранения должно располагаться в границах земельного участка, отведенного под строительство МКД, в том числе в самом МКД;
- не более 35% (50% в условиях реконструкции) от полученного расчетом количества мест хранения допускается размещать на расстоянии не более 800 метров от границ земельного участка МКД.
Сведения о земельных участках, на которых предусматривается хранение личного автотранспорта, в том числе кадастровые номера, площадь и местоположение включаются в состав документации по планировке территории и проектной документации.
Число мест для парковки легковых автомобилей 
на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных территориях
Таблица 1.2.3
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Здания и сооружения

	1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количествомашино-мест
	1 на 220 м2 общей площади
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 100 м2 общей площади
	метры
	50

	2
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест
	1 на 120 м2 общей площади
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 120 м2 общей площади
	метры
	50

	3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	количество машино-мест
	1 на 60 м2 общей площади
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 100 м2 площади
	метры
	50

	4
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами
	количество машино-мест
	1 на 35 м2 общей площади
	метры
	200

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	4 на 100 м2 общей площади
	метры
	50

	5
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционных залов
	количество машино-мест
	1 на 60 м2 общей площади
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 100 м2 общей площади
	метры
	50

	6
	Здания и комплексы многофункциональные
	по СП 160.1325800.2014. Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 100 м2 общей площади
	метры
	50

	7
	Общественные помещения с гибким функциональным назначением
	количество машино-мест
	1 на 60 м2 общей площади
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	4 на 100 м2 общей площади
	метры
	50

	8
	Здания общеобразовательных организаций
	количество машино-мест
	1 на 8 со-трудников, занятых в максимальную смену
	метры
	300

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	20 на 100 учащихся
	метры
	50

	9
	Здания дошкольных организаций
	количество машино-мест
	1 на 8 со-трудников, занятых в максимальную смену
	метры
	300

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 8 со-трудников, занятых в максимальную смену
	метры
	50

	10
	Здания образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального и высшего образования
	количество машино-мест
	1 на 4 со-трудника, работаю-щих в макс.смену + 1 на 10 студентов, занятых в макс.смену
	метры
	300

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	40 на 100 учащихся
	метры
	50

	11
	Объекты культурно-досуговой деятельности (центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых)
	количество машино-мест
	1 на 25 м2 общей площади
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	20 на 100 учащихся
	метры
	50

	12
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест
	1 на 170 м2 общей площади
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 100 м2 общей площади
	метры
	50

	13
	Производственные здания, коммунально-складские объекты
	количество машино-мест
	1 на 10 со-трудников, работаю-щих в смежных сменах
	метры
	300

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 со-трудников, работаю-щих в смежных сменах
	метры
	50

	14
	Магазины (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	количество машино-мест
	1 на 35 м2 общей площади
	метры
	300

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 100 м2 общей площади
	метры
	50

	15
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продоволь-ственной и (или) непродовольст-венной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермарке-ты, универсамы, универмаги и т.п.)
	количество машино-мест
	1 на 50 м2 общей площади
	метры
	200

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 100 м2 общей площади
	метры
	50

	16
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивных, автосалонов, мебельных, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирных, книжных и т.п.)
	количество машино-мест
	1 на 70 м2 общей площади
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 100 м2 общей площади
	метры
	50

	17
	Рынки универсальных и непродовольственных
	количество машино-мест
	1 на 40 м2 общей площади
	метры
	200

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 100 м2 общей площади
	метры
	50

	18
	Рынки продовольственных и сельскохозяйственных
	количество машино-мест
	1 на 50 м2 общей площади
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	4 на 100 м2 общей площади
	метры
	50

	19
	Предприятия общественного питания (рестораны и кафе)
	количество машино-мест
	1 на 5 посадоч-ных мест
	метры
	200

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 100 м2 общей площади
	метры
	50

	20
	Бани
	количество машино-мест
	1 на 6 по-сетителей
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 по-сетителей
	метры
	50

	21
	Ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	количество машино-мест
	1 на 15 м2 общей площади
	метры
	200

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 20 посе-тителей
	метры
	50

	22
	Салоны ритуальных услуг
	количество машино-мест
	1 на 25 м2 общей площади
	метры
	200

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 20 единовре-менных посетителей
	метры
	50

	23
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	количество машино-мест
	1 на 1 рабочее место при-емщика
	метры
	200

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 единовре-менных посетителей
	метры
	50

	24
	Гостиницы
	количество машино-мест
	по СП 257.1325800.2020
	метры
	200

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 20 мест
	метры
	50

	25
	Музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры
	количество машино-мест
	1 на 8 единовременных по-сетителей
	метры
	400

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 8 единовременных по-сетителей
	метры
	50

	26
	Библиотеки
	количество машино-мест
	1 на 8 мест в читаль-ном зале
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 мест в читаль-ном зале
	метры
	50

	27
	Объекты религиозного использования
	количество машино-мест
	1 на 10 единовременных по-сетителей
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 единовременных по-сетителей
	метры
	50

	28
	Досугово-развлекательные учреждения
	количество машино-мест
	1 на 7 единовременных по-сетителей
	метры
	300

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 7 единовременных по-сетителей
	метры
	50

	29
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест
	1 на 30 мест на трибунах
	метры
	400

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	2 на 30 мест на трибунах
	метры
	50

	30
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) площадью менее 1000 м2
	количество машино-мест
	1 на 40 м2 общей площади
	метры
	300

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 40 м2 общей площади
	метры
	50

	31
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) площадью 1000 м2 и более
	количество машино-мест
	1 на 55 м2 общей площади
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 55 м2 общей площади
	метры
	50

	32
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты с залами менее 2000 м2
	количество машино-мест
	1 на 10 единовре-менных посетителей
	метры
	300

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 единовре-менных посетителей
	метры
	50

	33
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты с залами 2000 м2 и более
	количество машино-мест
	1 на 7 единовре-менных посетителей
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 7 единовре-менных посетителей
	метры
	50

	34
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест
	1 на 4 единовре-менных посетителя
	метры
	300

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 6 единовре-менных посетителей
	метры
	50

	35
	Аквапарки, бассейны, катки с поверхностью льда более 3000 м2
	количество машино-мест
	1 на 7 единовре-менных посетителей
	метры
	250

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 7 единовре-менных посетителей
	метры
	50

	Рекреационные территории и объекты отдыха

	36
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест
	1 на 5 единовре-менных посетителей
	метры
	400

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 5 единовре-менных посетителей
	метры
	50

	37
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест
	1 на 5 единовре-менных посетителе
	метры
	800

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 5 единовре-менных посетителе
	метры
	50

	38
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест
	1 на 10 единовре-менных посетителей
	метры
	300

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 единовре-менных посетителей
	метры
	50

	39
	Предприятия общественного питания и торговли в пределах рекреационных зон
	количество машино-мест
	1 на 10 мест 
в залах или единовре-менных посетителей и персонала
	метры
	200

	
	
	количество мест для велосипе-дов и СИМ
	1 на 10 единовре-менных посетителей
	метры
	50


Примечания:
1. Допускается совмещение использования стоянок для легковых автомобилей для зданий и сооружений различного функционального назначения при обосновании разделения во времени в течение суток или дней недели пикового спроса на стоянку легковых автомобилей посетителями зданий и сооружений различного функционального назначения.
2. Количество мест для стоянки (хранения) индивидуального транспорта, управляемого инвалидами или перевозящего инвалидов, и минимальные расстояния для организации доступа к ним следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», СП 113.13330 «СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей».
На приобъектных автостоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных территориях следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.
3. Размещение стоянок автомобилей для зданий общеобразовательных организаций, зданий дошкольных образовательных организаций, зданий организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривают на земельных участках общего пользования, расположенных на прилегающих к земельным участкам таких зданий. 
При зданиях общеобразовательных организаций необходимо в дополнение к указанным выше местам парковки организовывать парковку для посадки/высадки детей, которых доставляют к месту учебы на автомобиле. Указанную парковку необходимо размещать согласно СП 251.1325800.2016. «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».
1.3. ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
Таблица 1.3
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	усредненный норматив единовременной пропускной способности (ЕПСнорм)
	чел. на 1000 жит.
	122
	не устанавливается

	2
	Территория, занимаемая физкультурно-спортивными сооружениями
	га на 
1000 жит.
	0,7
	не устанавливается

	3
	Стадионы с трибунами менее 1500 мест
	количество объектов на округ
	1
	транспорт. доступность на обществ. транспорте, минуты
	90

	4
	Плоскостные сооружения всех типов
	количество на 100 тысяч жит.
	115
	не устанавливается

	
	
	м2 на 
1000 жит.
	1565,3
	

	5
	Спортивные залы общего пользования
	количество на 100 тысяч жит.
	59
	радиус пешеходн. доступ-ности, метры
	1000

	
	
	м2 площади пола спор-тивного зала на 1000 жит.
	280
	
	

	6
	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	количество на 100 тысяч жит.
	5
	транспорт. доступность на обществ. транспорте, минуты
	90

	
	
	м2 общего зеркала воды на 1000 жит.
	20
	
	


Примечания:
1. В качестве объекта физической культуры и массового спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на территории определяется исходя из ЕПС. ЕПС определяется в проектной документации объекта физической культуры и спорта, а при отсутствии его в проектной документации - на основании Рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649.
При определении суммарной ЕПС существующих объектов физической культуры и спорта необходимо учитывать ЕПС объектов, находящихся в собственности Ивановского муниципального округа, частных лиц, а также показатели ЕПС физкультурных сооружений объектов образования с учетом потребности в занятиях физической культурой и спортом в обслуживаемых ими возрастных категориях.
3. В состав территории, занимаемой физкультурно-спортивными сооружениями, включается суммарная площадь земельных участков, занятых объектами физической культуры и спорта, в том числе крупными плоскостными сооружениями, независимо от того, к какой функциональной зоне они отнесены. 
4. При расчете суммарной площади зеркала воды бассейнов в нее не включаются бассейны, выполняющие рекреационные функции, в том числе бассейны аквапарков, бань и т.п. объектов.
[bookmark: _Toc447451361][bookmark: _Toc437268156]1.4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Таблица 1.4
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Дошкольные образовательные организации
	число мест на 100 детей в возрасте от 2 до 7 лет
	45
	радиус доступ-ности, метры
	1000

	2
	Общеобразовательные организации
	число мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет
	45
	время подвоза на автобусе, минуты
	30

	3
	Организации дополнительного образования детей
	число мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет
	75
	транспортн. доступность минуты
	30

	4
	Детские школы искусств
	число мест на 100 детей в возрасте от 6,5 до 16 лет
	12
	транспортн. доступность минуты
	30

	5
	Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	количество объектов на каждые 5 тысяч детей
	1, но не менее 1 на округ
	не устанавливается


Примечания:
1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования принимается в соответствии с приложением Л к СП 42.13330.2026 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка территорий (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)».
Требования к размещению и территории дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций определяются в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СП 252.1325800.2016 «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования».
Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования установлено размещение не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника.
Для реализации общеобразовательных программ установлено размещение не менее одной общеобразовательной организации на 892 обучающихся.
3. Требования к размещению остановочных пунктов специального транспорта для подвоза детей к общеобразовательным организациям и максимально допустимой протяженности подхода к ним установлены в соответствии с таблицей 1.2.1 Нормативов.
[bookmark: _Toc395513003]1.5. ОБЪЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ  КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Деятельность по обращению с отходами производства и потребления регулируется положениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с территориальной схемой по обращению с твердыми коммунальными отходами Ивановской области.
На территории должна быть обеспечена организация системы сбора, хранения, вывоза отходов производства и потребления и уборки территории, удовлетворяющая требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Нормы накопления коммунальных отходов
Таблица 1.5
	Коммунальные отходы
	Количество коммунальных отходов на 1 человека в год

	
	кг
	м3

	Твердые
	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	190
	900

	
	от прочих жилых зданий
	300
	1100

	
	общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий
	280
	1400

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)
	-
	2

	Смёт с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5
	8


Примечания:
1. Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.
[bookmark: P1235]2. Количество контейнеров и (или) специальных площадок для сбора твердых коммунальных отходов принимается по схеме размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, составляемой на основании положений части 4 статьи 13.4 от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
[bookmark: _Toc447451364][bookmark: _Toc437268158]1.6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне следует принимать по СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90». 
Защитные сооружения гражданской обороны предусматриваются для защиты различных групп укрываемого населения согласно положениям, приведенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». 
Таблица 1.6
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Защитные сооружения гражданской обороны
	типы и вместимость
	СП 165.1325800.2014
	радиус сбора укрываемых, метры
	500 на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, 1000 - на прочих территориях


Примечание: 
При подвозе укрываемых автомобильным транспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км в соответствии с пунктом 4.13 СП 88.13330.2022 «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*».
1.7. ЗАЩИТА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Источники противопожарного водоснабжения
При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения муниципального округа в области противопожарного водоснабжения необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.
К наружному противопожарному водоснабжению относятся: 
1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод); 
2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
3) пожарные резервуары.
Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.
Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема), расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого наружного противопожарного водопровода; зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 15 литров в секунду; складов грубых кормов объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); складов минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); зданий радиотелевизионных передающих станций, холодильников и хранилищ овощей и фруктов. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров. 
Расход воды на наружное противопожарное водоснабжение рассчитывается с соответствии с СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».
При решении вопросов в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также разделом 1.4.2 региональных нормативах градостроительного проектирования  Ивановской области. 
Таблица 1.7
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Аварийно-спасательные службы
	количество объектов на округ
	1
	км пути по автодорогам общего пользования
	60

	2
	Санитарные посты на водных объектах в зонах отдыха и рекреации
	количество постов на 2000 отдыхающих
	1
	расстояние от поста до крайней точки обслу-живаемой территории, метры
	500

	3
	Посты спасателей на водных объектах в зонах отдыха рекреации
	количество постов на 1000 отдыхающих
	2
	расстояние от поста до крайней точки обслу-живаемой территории и акватории, метры
	200


1.8. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ, АРХИВЫ
Таблица 1.8
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Общедоступная библиотека муниципального округа
	количество объектов на 20 тысяч чел.
	1
	транспорт. доступность на обществ. транспорте, минуты
	60

	2
	Детская библиотека муниципального округа
	количество объектов на каждые 10 тысяч детей
	1
	транспорт. доступность на обществ. транспорте, минуты
	60

	3
	Краеведческий музей/ Художественный музей
	количество объектов на округ
	1
	транспорт. доступность на обществ. транспорте, минуты
	40

	4
	Тематический музей
	количество объектов на округ
	1
	транспорт. доступность на обществ. транспорте, минуты
	40

	5
	Концертный зал
	количество объектов на округ
	1
	транспорт. доступность на обществ. транспорте, минуты
	40

	6
	Концертный коллектив
	количество объектов на округ
	1
	транспорт. доступность на обществ. транспорте, минуты
	40

	7
	Учреждение клубного типа
	количество объектов на 20 тысяч чел.
	1
	транспорт. доступность на обществ. транспорте, минуты
	40

	6
	Кинозал
	количество объектов на 20 тысяч чел.
	1
	транспорт. доступность на обществ. транспорте, минуты
	30

	7
	Муниципальный архив
	количество объектов на округ
	1
	не устанавливается


Примечания:
1. В целях обеспечения доступности рекомендуется предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.
2. В округе может быть создана общедоступная библиотека, которая может наделяться статусом центральной библиотеки, и могут быть созданы филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения.
3. При определении минимально необходимого количества библиотек в округе к расчету принимается 1 библиотека на 1 тысячу человек.
Филиалы или структурные подразделения центральной библиотеки могут размещаться как в отдельно стоящих зданиях, так и во встроенных помещениях либо в помещениях иных учреждений культуры и приниматься к расчету в качестве сетевых единиц.
4. Пользователям библиотек независимо от места проживания следует обеспечить доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего рекомендуется на всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.
5. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам.
6. При подсчете нормативной обеспеченности в качестве 1 сетевой единицы учреждения клубного типа может приниматься учреждение, расположенное в специализированном помещении и способное оказывать весь перечень услуг, допустимых действующим законодательством.
7. Для сельских населенных пунктов, имеющих транспортную доступность до административного центра 30 минут и более, применяется норматив 1 учреждение клубного типа на 5 тысяч жителей по совокупности населения в сельских населенных пунктах.
1.9. МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 1.9
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Обеспеченность пляжами, размещаемыми в курортных зонах и зонах отдыха
	м2 на 1 посетителя
	8 (5 для детских пляжей)
	транспорт. доступность на обществ. транспорте, минуты
	30

	2
	Озеленение зон отдыха в пределах участков объектов отдыха (детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, иных объектов отдыха и туризма)
	м2 на 1 место в  учреждении
	100
	
не устанавливается

	3
	Озелененные территории общего пользования
	м2 на 1 жит.
	6
	пешеходная доступность  минуты
	30


1.10. ТЕРРИТОРИИ  МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Таблица 1.10.1
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Обеспеченность населения придомовыми площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	м2 на 1 жит.
	0,4, 
но не менее 20 м2 на площадку
	метры
	100

	2
	Обеспеченность населения придомовыми площадками для занятий физкультурой взрослого населения
	м2 на 1 жит.
	0,5, 
но не менее 100 м2 на площадку
	метры
	500

	3
	Обеспеченность населения придомовыми площадками для отдыха взрослого населения
	м2 на 1 жит.
	0,1, 
но не менее 10 м2 на площадку
	метры
	100

	4
	Обеспеченность населения придомовыми площадками для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	м2 на 1 жит.
	0,03, 
но не менее 4 м2 на площадку
	метры
	100

	5
	Площадки для выгула собак
	количество на микро-район МКД
	не менее 1
	метры
	400


Примечания:
1. Придомовые площадки различных многоквартирных домов допускается объединять, в том числе формируя под них отдельные земельные участки, при формировании единого комплекса благоустройства микрорайона. 
2. Не менее 50% периметра площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения следует предусматривать с озеленением с посадкой деревьев и кустарников.
3. Минимальная площадь площадок для гигиенического выгула собак должна составлять не менее 20 м2.
4. Требования к количеству мест для хранения личного автотранспорта жителей МКД, мест для хранения велосипедов и СИМ жителей МКД, гостевых автостоянок и стоянок велосипедов и СИМ установлены в таблице 1.2.2 Нормативов.
5. Озеленение земельных участков объектов многоквартирной жилой застройки следует предусматривать в соответствии с Правилами землепользования и застройки округа.
6. Размещение элементов придомовой территории на земельных участках объектов многоквартирной жилой застройки, а также на земельных участках общего пользования предусматривают с отступами от окон жилых зданий на расстоянии согласно таблице 1.10.2.
Таблица 1.10.2
[bookmark: P738_Копия_1]Размеры отступов элементов придомовой территории от окон МКД
	Элементы придомовой территории
	Величина отступа от окон МКД, метры

	Детские игровые площадки
	10

	Площадки для отдыха взрослого населения
	8

	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения (в том числе спортивных игр в зависимости от шумовых характеристик)
	10 — 40

	Площадки (места) для гигиенического выгула собак (в зависимости от шумовых характеристик)
	20 — 40

	Приобъектные стоянки
	СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»


Примечания:
1. Наибольшие значения размеров отступов площадок для занятий физкультурой взрослого населения принимают для баскетбольных и футбольных площадок, наименьшие — для площадок для настольного тенниса.
2. Размещение площадок для спортивных игр на расстоянии от 10 до 30 м предусматривают с учетом выполнения шумозащитных мероприятий (устройство шумопоглощающих ограждений, рядовая посадка кустарниковых и древесных насаждений по периметру внешней стороны таких площадок). Размещение площадок для спортивных игр на расстоянии от 30 до 40 м допускается без выполнения шумозащитных мероприятий.
3. На придомовой территории предусматривают размещение площадок для спортивных игр с учетом многообразия видов — бадминтон, настольный теннис, баскетбол, волейбол, городки.
1.11. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ
Таблица 1.11
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Кладбище традиционного захоронения
	га на 1000 жителей
	0,24
	не устанавливается


Примечания:
1. Расчет потребной площади кладбища проводить в соответствии с МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации». 
2. При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от селитебных территорий. 
1.12. ИНЫЕ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОКРУГА
Таблица 1.12
	№
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
	количество окон 
на 5 тысяч жителей
	1
	транспорт. доступность на личном транспорте, минуты
	45

	2
	Помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
	количество объектов на округ
	1
	не устанавливается

	3
	Объекты почтовой связи
	количество объектов на 5 тысяч жителей
	1
	Радиус транспорт. доступности на обществ. транспорте, километры
	10





2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП  
В основной части Нормативов приведены значения расчетных показателей, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации, в данном разделе приведено обоснование принятых расчетных показателей для объектов местного значения Ивановского муниципального округа. 
Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
В соответствии с законом Ивановской области от 02.06.2025 № 22-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Ивановского муниципального района Ивановской области» сельские поселения, входившие в состав Ивановского муниципального района Ивановской области, преобразованы путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование, которое наделено статусом муниципального округа с наименованием Ивановский муниципальный округ Ивановской области.
Численность населения Ивановского муниципального округа на 01.01.2025 составляет 40558 человека. Площадь территории округа составляет 1084,7 км2. Плотность населения округа — 37,4 чел./км2. 
Ивановский муниципальный округ включает в себя населенные пункты:
села: Бибирево, Богородское, Брюхово, Буньково, Егорий, Елюнино, Железнодорожный, Калачево, Колбацкое, Котцыно, Михалево, Михалицы, Никольское, Ново-Талицы, Озерный, Панеево, Подвязновский, Родионцово, Семеновское, Сидоровское, Стромихино, Тюрюково, Церковново, Чернореченский, Чуприно; 
деревни: Андреево, Анкудиново, Антониха, Афанасово, Бабенки, Баглаево, Балахонки, Бедряево, Белоусиха, Беляницы, Беркино, Богданиха, Богородское, Боевик, Бурмакино, Бухарово, Бяково, Василево, Васильевское, Волгасиха, Волжанка, Востра, Вотола, Высоково, Вятчинки, Гляденцево, Говядово, Гоголево, Голчаново, Голяково, Горбово, Горенцово, Горшково, Григорово, Гусево, Дегтярево, Дерябиха, Десятское, Добрынское, Дубники, Дубынино, Дьяково, Жары, Железнодорожной станции Ермолино, Железнодорожной станции Красносельская, Железнодорожной станции Строкино, Желтоносово, Жилино, Жирохово, Жуково, Заболотье, Завражново, Залесье, Замайцево, Запольново, Заречье, Захарьино, Зеленый Городок, Зольново, Зыбиха, Иванково, Иванцево, Игнатово, Игнатцево, Измайлово, Иневеж, Исаево, Кадниково, Калачево, Каликино, Каликино, Клинцево, Кожевниково, Кожевницы, Колесницы Большие, Коляново, Конохово, Котюрево, Кочедыково, Кочнево, Кочорский, Красное, Кривцово, Круглово, Крутово, Крюково, Кулиги, Куликово, Куминово, Купалищи, Лебяжий Луг, Лесное, Лодышкино, Ломы, Лупаново, Лысново, Максаки, Малинки, Манульцево, Марицыно, Матрохино, Микшино, Мильцево, Нежилово, Нефедьево, Никульское, Новая, Новино, Оголиха, Ольховка, Опольное, Орьмово Большое, Орьмово Малое, Ошуриха, Пальмицыно, Панкратцево, Парфеньево, Пережогино, Песочнево, Петровское, Пещеры, Пирогово, Плишкино, Погибельцево, Подталицы, Полуниха, Полхини, Поляниново, Поповское, Поповское, Починки, Праслово, Прислониха, Рогатино, Рожново, Рюмкино, Рябинкино, Сальцево, Самсоново, Сафронцево, Сверчково, Светлый Луч, Семиново, Сергиевское, Серково, Ситниково, Скалозубка, Сменово, Становое, Старово, Степаново, Стрелково, Тарасово, Тарбаево, Теплово, Тимошиха, Тимошкино, Токовицы, Толчково, Уводь, Ушаковка, Федосово, Фрольцево, Храброво, Хребтово, Худынино, Четверкино, Четряково, Шульгино, Шуринцево, Щипачево, Юриково, Юркино, Юрьевское, Якимово, Ярлыково, Ярумино, Ясюниха; населенный пункт Дома радиотранссети. 
Сельские населенные пункты в зависимости от общей численности постоянного населения подразделяют на категории:
- крупные — с населением более 5000 человек;
- большие — с населением от 1000 до 5000 человек включительно;
- средние — с населением от 200 до 1000 человек включительно;
- малые — с населением до 200 человек.
Населенные пункты Ивановского муниципального района согласно данным Всероссийской переписи населения от 2020 года подразделяются на следующие категории:
Категории сельских населенных пунктов округа
	Сельские населенные пункты
	всего
	% от общего числа

	Всего сельских населенных пунктов
	204
	100

	из них:

	крупные
	1
	0,5

	большие
	9
	4,4

	средние
	25
	12,3

	малые
	169
	82,8


Изменение численности населения округа по состоянию на начало 2015–2025 годов
	Год
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Численность
	37225
	37851
	38066
	38097
	37604
	37666
	37451
	37365
	40427
	40478
	40558



Непосредственное примыкание округа к областному центру — городу Иваново оказывает большое влияние на перспективное развитие территории округа. Расположение города Иваново в центре территории округа существенно влияет на количество и состав объектов местного значения, так как транспортная доступность позволяет населению округа пользоваться в полной мере объектами обслуживания города: больницами, поликлиниками, объектами дополнительного образования детей, учебными заведениями, кинотеатрами, торговыми центрами, вследствие чего, в некоторых случаях строительство новых объектов местного значения округа или реконструкция существующих, становится не целесообразным.
Территория округа активно используется для размещения объектов производственно-складского, коммунального и торгового назначения с одновременной утратой сельскохозяйственных функций в пригородной зоне. 
Высокие темпы строительства многоквартирных жилых домов, а также индивидуального жилищного строительства оказывают свое влияние на социально-демографический состав населения округа. Категория населенного пункта имеет большое значение для определения целесообразности размещения объектов местного значения.  
Местные нормативы градостроительного проектирования это совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.
В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
Согласно пункту 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в число объектов местного значения округа входят объекты, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения округа.
Иные области в связи с решением вопросов местного значения округа определялись в соответствии с Уставом Ивановского муниципального округа Ивановской области.
Согласно статье 6.1 Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области» объекты здравоохранения не являются объектами местного значения
округа, они относятся к объектам регионального значения. Расчетные показатели для данных объектов устанавливаются в региональных нормативах градостроительного проектирования Ивановской области.
В настоящих Нормативах расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения округа приняты в соответствии со следующими документами:
- региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденные постановления Правительства Ивановской области от 16.02.2026 № 46-п (далее — РНГП);
-  СП 42.13330.2026 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка территорий (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)», утвержденный и введенный в действие Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 11.06.2026 № 368/пр  (далее — СП 42.13330.2026);
- нормативные правовые акты, на которые идет ссылка в  РНГП и СП 42.13330.2026. 
[bookmark: _Toc396129600]2.1. Обоснование расчетных показателей для объектов, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения
Минимально допустимый уровень обеспеченности
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1]- объекты электроснабжения: объем электропотребления — принят в соответствии с СП 42.13330.2026 и с таблицей № 26 раздела 1.4.7 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.12 РНГП);
- объекты теплоснабжения: не нормируется, так как определяется схемой теплоснабжения муниципального округа в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и тому подобных факторов;
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_1]- объекты газоснабжения: объем газопотребления — принят в соответствии с СП 42.13330.2026 и с таблицей № 26 раздела 1.4.7 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.12 РНГП);
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_2]- объекты водоснабжения: объем водопотребления — принят в соответствии с СП 42.13330.2026 и с таблицей № 26 раздела 1.4.7 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.12 РНГП);
- объекты водоотведения: не нормируется, так как определяется схемой водоотведения муниципального образования в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и тому подобных факторов.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_3]- для объектов, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, — не нормируется согласно таблице № 26 раздела 1.4.7  РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.12 РНГП).
[bookmark: _Toc396129602][bookmark: _Toc391642557][bookmark: _Toc447451360_Копия_1][bookmark: _Toc437268155_Копия_1]2.2. Обоснование расчетных показателей для автомобильных дорог местного значения и объектов транспортной инфраструктуры
Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_4]- для показателей: доля автодорог с твердым покрытием, доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием, уровень автомобилизации населения, количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос, обеспеченность остановками школьных автобусов, обеспеченность АЗС — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 и с таблицей № 18 раздела 1.4.1 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.3 РНГП);
- для показателя: станции технического обслуживания автомобилей — принят в соответствии с СП 42.13330.2026 (пункт 8.129); 
- для показателей: число мест для стоянки (хранения) индивидуального транспорта на одну квартиру в многоквартирных жилых домах в зонах застройки МКД — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 (таблица 8.16);
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_4_Копия_3]- для показателей: число мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, на рекреационных территориях — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 и с таблицей № 18 раздела 1.4.1 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.3 РНГП).
2.3. Обоснование расчетных показателей для объектов физической культуры и массового спорта
Минимально допустимый уровень обеспеченности
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_4_Копия_3_Ко]- для показателей: усредненный норматив единовременной пропускной способности, количество объектов физической культуры и массового спорта — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 и с таблицей № 22 раздела 1.4.4 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.8 РНГП).
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_4_Копия_3_К1]- для показателей: усредненный норматив единовременной пропускной способности, территория, занимаемая физкультурно-спортивными сооружениями, плоскостные сооружения всех типов — не нормируется согласно таблице № 22 раздела 1.4.4 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.8 РНГП).
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_4_Копия_3_К2]- для показателей: стадионы с трибунами менее 1500 мест, спортивные залы общего пользования, бассейны крытые и открытые общего пользования — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 и с таблицей № 22 раздела 1.4.4 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.8 РНГП).

2.4. Обоснование расчетных показателей для муниципальных образовательных учреждений
Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности
- для показателей: муниципальные образовательные учреждения — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 (таблица Л.1).
 2.5. Обоснование расчетных показателей для объектов в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
Показатели норм накопления коммунальных отходов — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 (таблица Ж.1).        
2.6. Обоснование расчетных показателей для объектов гражданской обороны
Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_4_Копия_3_К3]- для показателя: защитные сооружения гражданской обороны — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 и с таблицей № 20 раздела 1.4.2 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.4 РНГП).
2.7. Обоснование расчетных показателей для объектов защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_4_Копия_3_К4]- для показателей: объекты защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 и с таблицей № 20 раздела 1.4.2 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.4 РНГП).
2.8. Обоснование расчетных показателей для объектов культуры, муниципальных архивов
Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_4_Копия_3_К5]- для показателей: объекты культуры — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 и с таблицей № 23 раздела 1.4.5 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.9 РНГП).
Показатель: муниципальный архив — принят в соответствии с необходимостью исполнения полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 32 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». 


2.9. Обоснование расчетных показателей для объектов массового отдыха населения
Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_4_Копия_3_К6]- для показателей: объекты культуры — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 и с таблицей № 25 раздела 1.4.6 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.11 РНГП).
2.10. Обоснование расчетных показателей для объектов на придомовой территории многоквартирного жилищного строительства 
Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности
[bookmark: _Toc396129600_Копия_1_Копия_4_Копия_3_К7]- для показателей: объекты на территории многоквартирного жилищного строительства — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 и с таблицей № 21 раздела 1.4.3 РНГП (обоснование расчетных показателей — раздел 2.5 РНГП).
Размеры отступов элементов придомовой территории от окон МКД — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 (таблица 6.5). 
2.11. Обоснование расчетных показателей для муниципальных мест погребения 
Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности
- для показателя: кладбище традиционного захоронения — принят в соответствии с СП 42.13330.2026 (таблица Л.1).
2.12. Обоснование расчетных показателей для иных областей в связи с решением вопросов местного значения округа
Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности
- для показателей: многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, объекты почтовой связи — приняты в соответствии с СП 42.13330.2026 (таблица Л.1).



[bookmark: __RefHeading___Toc431386154][bookmark: _Toc447451379][bookmark: _Toc437268179][bookmark: _Toc437268177_Копия_1]3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП
[bookmark: _Toc395513021]Правила применения расчетных показателей Нормативов  
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в Нормативах производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного значения округа в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими Нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования также установлен настоящими Нормативами. 
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения округа в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость и т.д.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. 
Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.
Местные нормативы не применяются в границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
Местные нормативы градостроительного проектирования имеют приоритет перед региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области в случае, если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования, выше уровня соответствующих расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования.
В случае если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, предусмотренные настоящими нормативами, окажутся ниже уровня аналогичных расчетных показателей, предусмотренных региональными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.
При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.
Область применения расчетных показателей Нормативов
Настоящие Нормативы действуют на всей территории Ивановского муниципального округа Ивановской области.
Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Ивановского муниципального округа, независимо от их организационно-правовой формы.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Нормативы применяются при подготовке:
а) Генерального плана округа (часть 3 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
б) документации по планировке территории (пункт 7 части 4 статьи 42, часть 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Нормативы применяются также при подготовке Правил землепользования и застройки округа для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (пункт 4 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Нормативы рекомендуются к учету при разработке концепций развития застройки, архитектурно-градостроительных концепций и иных подобных планировочных и предпроектных работ, выполняющихся на территории одного или нескольких муниципальных образований, отдельных населенных пунктов или их частей и финансируемых из бюджетных или внебюджетных средств.
В программе комплексного развития социальной инфраструктуры округа в соответствии с требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050, программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа в соответствии с требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, программе комплексного развития транспортной инфраструктуры округа в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440, рекомендуется предусматривать обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения округа услугами, а также доступность объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур округа для населения в соответствии с Нормативами. Кроме этого, в программы рекомендуется включать оценку эффективности мероприятий, предусмотренных программами, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения округа услугами в соответствии с Нормативами.
Требования настоящих Нормативов с момента их ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории и недвижимости.
Нормативы направлены на обеспечение:
- повышения качества жизни населения Ивановского муниципального округа и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и Ивановской области, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;
- повышения эффективности использования территории округа на основе рационального зонирования, планировочной организации и застройки населенных пунктов;
- соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества организации жилых, производственных и рекреационных территорий;
- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.


