	Вид измерения:
	Шум
(S)
	Инфразвук
(I)
	Общая вибрация
	Локальная вибрация

	Диапазон
	10-20000 Гц
	1,6-20 Гц
	0,8-80 Гц
	8-1250 Гц

	Частотные коррекции, диапазон
	20-140 дБА
22-140 дБС
30-140 дБZ
	20-150 дБG
20-150 дБZI
	62- 170 дБ Wd, Wk, Wm
65-170 дБ Wc, We, Wb,
69-170 дБ Wj
70-170 дБ Bw, Bwm
	60-170 дБ Wh,
70-170 дБ Bh

	Временные характеристики
	Эквивалент,
Быстро,
Медленно 
Импульс,
Пик
	Эквивалент,
Быстро,
Медленно,
30 сек
	Эквивалент,
1с, 5с, 10с, MTVV
	Эквивалент,
1с, 5с, 10с, MTVV

	Спектры
	Октавный спектр
31,5Гц-16 кГц
Третьоктавный спектр
25 Гц-20 кГц
	Октавный спектр
2 Гц-16 Гц Третьоктавный спектр
1,6 Гц-20 Гц
	Октавный спектр
1 Гц-63 Гц
Третьоктавный спектр
0,8 Гц-80 Гц
	Октавный спектр
8 Гц-1000 Гц
Третьоктавный спектр
6,3 Гц-1250 Гц

	
	
	
	
	

	Примечания
	Соответствует классу 1 стандартов ГОСТ 17187-10, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ Р 53188.1-2019.
Все параметры измеряются одновременно.
	Соответствует ГОСТ ИСО 8041-2006, МЭК 61260 класс 1.
Все параметры общей и локальной вибрации измеряются одновременно

	
	Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный.
Индикатор изменения эквивалентного уровня
	[bookmark: _GoBack]Индикатор изменения эквивалентного уровня


Технические характеристики Шумомера – виброметра

