Приложение

К техническому заданию

**Местоположение установки дорожных знаков на автомобильных дорогах Ивановского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Типы знаков (0,000) | Наименование дорожного знака | Установитькол-во | ЗаменитьКол-во | СтойкиКол-во/(L- длина стойки м.) |
| **Богородское сельское поселение** |
| 1 | д. Афанасово, ул. 3- ая Линия | 5.20  | Искусственная неровность | 1 | - | 1/(4м) |
| 2 | Пересечение дорог выезд от с. Богородское на д. Бяково (координаты 57.054882, 41.022062)  |  | Уступите дорогу | 1 | - | 1/(4м) |
|  | **Новоталицкое сельское поселение**  |
| 3 | д. Анкудиново, ул. Солнечная (на повороте)  | 1.34.1 и 1.34.2 | «Направление поворота» - одинарные в виде стрелки | 4 | **-** | **-** |
| 4 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 18 и д. 19 | 3.29 | **«Стоянка запрещена по нечётным числам месяца»**  | 4 | - | - |
| 3.30 | **«Стоянка запрещена по чётным числам месяца»**  | 4 | - | - |
| 8.23 | Зона действия  | 4 | - | - |
| 8.24 | Работает эвакуатор | 8 | - | - |
| 5 | с. Ново-Талиуцы, ул. Школьная и ул. Садовая (в районе школы)  | 1.17 | Искусственная неровность | 6 | - | 6/(4м) |
| 6 | с. Ново-Талицы, ул. Садовая, ул. Садовая, д. 7, ул. Школьная, д. 3, ул. Радужная, д. 19 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 8 | - | - |
| 5.19.2 | Пешеходный переход | 8 | - | - |
| 7 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 4 | 5.20  | Искусственная неровность | 8 | - | - |
| 8 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 21 | 2.1 | Главная дорога  | 2 | - | - |
| 9 | с. Ново-Талицы, ул. Совхозная, д. 15 | 2.1 | Главная дорога  | 1 | - | - |
| 10 | д. Беркино (на въезде в деревню)  | 2.1 | Главная дорога  | 1 | - | 2/4м |
| 11 | с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 31 | 8.13  | Направление главной дороги  | 1 | - | - |
| 12 | с. Ново-Талицы, ул. Совхозная - ул. Адмирала Молчанова (перекресток) | 8.13  | Направление главной дороги  | 3 | - | - |
| 13 | с. Ново-Талиуцы, ул. Школьная и ул. Садовая (в районе школы)  | 1.23  | Дети  | 6 | - | - |
| **Беляницкое сельское поселение** |
| 14 | д. Беляницы- -центральный въезд; -у дома 23-КП Беляницы- три вьезда  | 5.22 | Конец жилой зоны  | 6 | - | - |
| 15 | д. Шуринцево  |  | Указатель «Шуринцево» со стрлкой поворота налево  | 1 |  | 1/ 4м  |
| 16 | с. Семеновское, ул. Нагорная (участок 1) | 2.4. (0,007)слева | Уступите дорогу | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.4. (0,306)справа | Уступите дорогу | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.1 (0,320) слева  | Главная дорога  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.2 (0,508) справа  | Конец Главной дороги  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.4. (0,508)справа | Уступите дорогу | 1 | - | 1/(4м) |
| 17 | с. Семеновское, ул. Нагорная (участок 2) | 2.1 (0,099)справа | Главная дорога  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.1 (0,113) слева  | Главная дорога  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.1 (0,201)справа | Главная дорога  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.1 (0,215) слева  | Главная дорога  | 1 | - | 1/(4м) |
| 18 | с. Семеновское, ул. Нагорная (участок 3) | 2.1 (0,042)справа | Главная дорога  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.1 (0,053) слева  | Главная дорога  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.2 (0,007) слева | Конец Главной дороги  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.4. (0,007)слева | Уступите дорогу | 1 | - | 1/(4м) |
| 19 | с. Семеновское, ул. Нагорная (участок 4) | 2.4. (0,007)слева | Уступите дорогу | 1 | - | 1/(4м) |
| **Коляновское сельское поселение** |
| 20 | д. Коляново, ул. Школьная (участок 19)  | 3.27 | Остановка запрещена | 1 | - | 1/(4м) |
| 8.24 | Работает эвакуатор  | 5 | - | - |
| 8.2.1 | Зона действия  | 2 | - | - |
| 8.2.3  | Зона действия  | 1 | - | - |
| 8.2.4 | Зона действия  | 2 | - | - |
| 1.17 (0,352) | Искуственная неровность  | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.11.1 (0,390) | Опасный поворот  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.1 (0,014) | Главная дорога  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.1 (0,231) | Главная дорога  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.1 (0,249) | Главная дорога  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.1 (0,389) | Главная дорога  | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.4 (0,406) | Уступите дорогу  | 1 | - | 1/(4м) |
| 5.21 (0,014) | Жилая зона | 1 | - | 1/(4м) |
| 5.22 (0,014) | Конец Жилой зоны | 1 | - | 1/(4м) |
| 5.20 (0,132) | Искуственная неровность  | 1 | - | 1/(4м) |
| 5.20 (0,135) | Искуственная неровность  | 1 | - | 1/(4м) |
| 5.20 (0,222) | Искуственная неровность  | 1 | - | 1/(4м) |
| 5.20 (0,225) | Искуственная неровность  | 1 | - | 1/(4м) |
| 5.20 (0,299) | Искуственная неровность  | 1 | - | 1/(4м) |
| 5.20 (0,302) | Искуственная неровность  | 1 | - | 1/(4м) |
| 8.2.1 (0,082) | Зона действия  | 1 | - | 1/(4м) |
| 8.2.1 (0,352) | Зона действия  | 1 | - | 1/(4м) |
| 8.13 (0,389) | Направление главной дороги | 1 | - | 1/(4м) |
| 8.13 (0,406) | Направление главной дороги | 1 | - | 1/(4м) |
|  | **Балахонковское сельское поселение**  |
| 21 | Автомобильная дорога от трассы Иваново – Ярославль до д. Кочнево |  | информационные таблички к дорожным знакам «Остановка запрещена» по обеим сторонам дороги (перед въездом на кладбище) | 2 | - | - |
|  | информационная табличка к знаку «Преимущество встречного движения» | 1 | - | - |
|  | знаки приоритета «Выезд на главную дорогу»  | 3 | - | - |
| 22 | д. Полхини |  | Информационный знак «Полхини» | 1 | - | 2/6м |
| 23 | с. Церковново (на перекрестке у д. Полхини) |  | Знак-указатель направления к с. Церковново  | 1 | - | 2/6м |
| 24 | д. Тарасово  |  | Знак-указатель направления к д. Тарасово (на дороге от с. Брюхово) | 1 | - | 2/6м |
| 25 | с. Тюрюково  |  | Информационный знак «Тюрюково» на въезде со стороны д. Фрольцево | 1 | - | 2/6м |
| 26 | д. Серково |  | знак приоритета «Выезд на главную дорогу» на выезде от д. Серково на автомобильную дорогу с. Буньково – с. Тюрюково | 1 | - | - |
| 27 | д. Серково |  | Информационный знак 5.23.1 (белый фон) «Серково» у д. Серково. | 1 | - | 2/6м |
| 28 | д. Иванково-СНТ «Малинник»  | 1.1.2 (0,960) справа  | Опасный поворот | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,110) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,110) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,120) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,120) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,130) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,130) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,140) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,140) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,150) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,150) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,160) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,160) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,170) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,170) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,180) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,180) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,190) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,190) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,200) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,200) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,210) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,210) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,220) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,220) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,230) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,230) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (0,240) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (0,240) справа  | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.1.1 (0,390) слева | Опасный поворот | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.1.1 (0,935) справа  | Опасный поворот | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,085) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,085) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,095) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,095) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,105) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,105) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,115) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,115) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,125) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,125) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,135) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,135) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,145) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,145) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,155) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,155) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,165) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,165) слева | Направление поворота | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.1.2 (2,315) слева | Опасный поворот | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.1.1 (0,394) справа  | Опасный поворот | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,544) слева | Направление поворота  | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,544) слева | Направление поворота  | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,554) слева | Направление поворота  | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,554) слева | Направление поворота  | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,564) слева | Направление поворота  | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,564) слева | Направление поворота  | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,574) слева | Направление поворота  | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,574) слева | Направление поворота  | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.1 (2,584) слева | Направление поворота  | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.34.2 (2,584) слева | Направление поворота  | 1 | - | 1/(4м) |
| 1.1.2 (2,734) слева | Опасный поворот | 1 | - | 1/(4м) |
| 2.1 (0,010) слева | Главная дорога  | 1 | - | 1/4м |
| 5.23.1(0,010) слева | Начало населенного пункта «Иванково» Справа, расположение 0,005, Щит 1425\*384 мм, фон белый , площадь 0,547 кв.м | 1 | - | 2/(6 м) |
| 5.24.1(0,010) слева | Конец населенного пункта «Иванково» Справа, расположение 0,005, Щит 1425\*384 мм, фон белый , площадь 0,547 кв.м | 1 | - | 2/(6 м) |
| 6.22 (0,010) слева | Фотовидеофиксация | 1 | - | 1/(4м) |
| **Чернореченское сельское поселение** |
| 29 | въезд с ул. Прифермской на ул. Ленина | 2.4  | Уступите дорогу | 1 | - | 1/(4м) |
| 30 | с. Чернореченский, по ул. 2я Заречная | 5.20  | Искуственная неровность  | 1 | - | 1/(4м) |
| **Богданихское сельское поселение** |
| 31 | д. Калачево | 5.23.1 | Начало населенного пункта «Калачево» Справа, расположение 0,005, Щит 1425\*384 мм, фон белый , площад 0,547 кв.м | 1 | - | 2/(6 м) |
| 32 | 5.24.1 | Конец населенного пункта «Калачево» Справа, расположение 0,005, Щит 1425\*384 мм, фон белый , площад 0,547 кв.м | 1 | - | 2/(6 м) |
| **Озерновское сельское поселение** |
| 33 | с. Озерный, перекресток ул. Заводская и ул. Школьная | 2.4  | Уступите дорогу | - | 1 | - |
| 34 | с. Озерный, ул. Школьная, в районе дома 4 | 1.23 | Осторожно дети  | - | 1  | - |
| **ИТОГО Количество дорожных знаков на установку**  | **203** | **-** | **-** |
| **ИТОГО Количество дорожных знаков на замену** |  | **2** |  |
| **ИТОГО Количество дорожных стоек (длиной 4 м)** | **-** |  | **111** |
| **ИТОГО Количество дорожных стоек (длиной 6 м)** | **-** | **-** | **18** |
| **Правка стоек**  |  |  | **0** |